## Сети: Сеть двух баз Minecraft (2/3)
---
Справа на карте база Херобрина и Эндермена: их ПК подключены к `SW TOP`, который вместе с `SW L` и `SW R` образует треугольник из трех коммутаторов. За `SW R` подключен роутер `R4`.

На устройствах получены листинги, представленные в книге `Listings.txt`. Выберите все верные утверждения из книги `Statements.txt`.

**Что нужно найти:**
Номера всех верных утверждений. Ответ запишите через подчеркивание в порядке возрастания, например: `1_3_5`.

**Рекомендуемые утилиты:** текстовый редактор, черновик
**Цель работы:** разобрать `STP`, роли портов и обучение MAC-адресов
**Критерий оценки:** предоставление корректного ответа

`Listings.txt:`

Считайте, что: - `0011.2233.4455` — MAC ПК Herobrine, - `0011.2233.4466` — MAC ПК Enderman, - `00aa.bbcc.ddee` — MAC интерфейса роутера R4, подключенного к `SW R`.

`SW TOP:` `show spanning-tree vlan 1` 
`VLAN0001` `  Root ID	Priority	24577` 
`         	Address 	0000.5e00.0101` 
`         	Cost    	4` 
`         	Port    	Gi0/2` `  Bridge ID  Priority	32769` 
` 	Address 	0000.5e00.0110`
`Interface	Role Sts Cost Prio.Nbr Type` 
`Gi0/1    	Desg FWD 4	128.1	P2p` 
`Gi0/2    	Root FWD 4	128.2	P2p` 
`Fa0/1    	Desg FWD 19   128.3	Edge` 
`Fa0/2    	Desg FWD 19   128.4	Edge`
`show mac address-table dynamic` 
`0011.2233.4455   DYNAMIC   Fa0/1` 
`0011.2233.4466   DYNAMIC   Fa0/2` 
`00aa.bbcc.ddee   DYNAMIC   Gi0/2`
`SW L:` 
`show spanning-tree vlan 1` 
`VLAN0001` `  Root ID	Priority	24577` 
`         	Address 	0000.5e00.0101` 
`             Cost    	4` `         	Port    	Gi0/2` 
`  Bridge ID  Priority	32769` 
`         	Address 	0000.5e00.0120`
`Interface	Role Sts Cost Prio.Nbr Type` 
`Gi0/1    	Altn BLK 4	128.1	P2p` 
`Gi0/2    	Root FWD 4	128.2	P2p`
`show mac address-table dynamic` 
`0011.2233.4455   DYNAMIC   Gi0/2` 
`0011.2233.4466   DYNAMIC   Gi0/2` 
`00aa.bbcc.ddee   DYNAMIC   Gi0/2`
`SW R:` 
`show spanning-tree vlan 1` 
`VLAN0001` 
`  This bridge is the root` 
`  Bridge ID  Priority	24577` 
`	         Address 	0000.5e00.0101`
`Interface	Role Sts Cost Prio.Nbr Type` 
`Gi0/1    	Desg FWD 4	128.1	P2p` 
`Gi0/2    	Desg FWD 4	128.2	P2p` 
`Fa0/24   	Desg FWD 19   128.24   Edge`
`show mac address-table dynamic` 
`0011.2233.4455   DYNAMIC   Gi0/1` 
`0011.2233.4466   DYNAMIC   Gi0/1` 
`00aa.bbcc.ddee   DYNAMIC   Fa0/24`

`Statements.txt:`

1. Root bridge в VLAN 1 — `SW R`.
2. На `SW L` порт `Gi0/1` в блокировке, поэтому пользовательские кадры через него идти не должны.
3. На `SW TOP` root port — `Gi0/2`, то есть путь к root bridge идет через `SW R`.
4. MAC-адреса Herobrine и Enderman в таблице `SW L` не доказывают их физическое подключение к `SW L`: это могут быть транзитно выученные MAC.
5. Так как к `SW L` не подключены конечные устройства, его таблица MAC должна быть пустой.
6. Если один из межкоммутаторных линков не в forwarding, VLAN 1 работать не сможет.
7. MAC Herobrine на `SW R` в `Gi0/1` доказывает, что ПК Herobrine физически подключен к `SW R`.
