1. Root bridge в VLAN 1 — `SW R`.
2. На `SW L` порт `Gi0/1` в блокировке, поэтому пользовательские кадры через него идти не должны.
3. На `SW TOP` root port — `Gi0/2`, то есть путь к root bridge идет через `SW R`.
4. MAC-адреса Herobrine и Enderman в таблице `SW L` не доказывают их физическое подключение к `SW L`: это могут быть транзитно выученные MAC.
5. Так как к `SW L` не подключены конечные устройства, его таблица MAC должна быть пустой.
6. Если один из межкоммутаторных линков не в forwarding, VLAN 1 работать не сможет.
7. MAC Herobrine на `SW R` в `Gi0/1` доказывает, что ПК Herobrine физически подключен к `SW R`.
