Вывод на ПК Алекс:
`$ ip addr` `eth0: 192.168.10.32/24`
`$ ip route` `default via 192.168.10.2 dev eth0 metric 50` `default via 192.168.10.1 dev eth0 metric 100` `192.168.10.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.10.32`
`$ ip rule` `0:  	from all lookup local` `32766:  from all lookup main` `32767:  from all lookup default`
На роутерах настроены следующие статические маршруты:
`R1:` `default via 203.0.113.1` `192.168.20.0/24 via 203.0.113.9`
`R2:` `default via 203.0.113.5` `192.168.20.0/24 via 203.0.113.9`
`R3:` `default via 203.0.113.9` `192.168.10.0/24 via 203.0.113.9`
