## Сети: Сеть двух баз Minecraft (3/3)
---
Роутер `R3` публикует локальный веб-интерфейс сервера Стива `SRV1` (`192.168.10.10`). Снаружи `R3` доступен по адресу `203.0.113.2`, а сервис работает по `443/tcp`.

Зайди на `R3` по SSH и настрой `iptables` так, чтобы входящие подключения к `203.0.113.2:443` перенаправлялись на `192.168.10.10:443`, но только для источника `203.0.113.6/32`.

**Рекомендуемые утилиты:** ssh, bash, iptables
**Цель работы:** настроить корректное правило `DNAT`
**Критерий оценки:** получение правильного флага
